**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ**

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER**

***\*Risk Analizi Değerlendirmesinde Birimlerde Dikkat Edilecek Hususlar\****

1. Çalışanlar ve Birim sorumluları çalıştıkları ortamdaki tehlike, riskli durum ve davranışlardan birinci derecede sorumludurlar. Çalışanlar bu durumları, birim sorumlularına, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine ve İşverene bildirmekle yükümlüdürler.
2. Numaralandırılmış ve zeminden 90 cm yüksekliğe sabitlenmiş Yangın tüplerinin yerleri değiştirilmeyecek. Numarası olmayan ve sabitlenmemiş yangın tüpleri Sivil Savunma Birimine bildirilecek. Yangın tüplerinin önü açık olmalı.
3. Yangın Dolaplarının içerisinde gereksiz malzeme bulundurulmayacak. Dolap önlerinde erişime engel bir malzeme olmamalı.
4. Acil çıkış kapıları, yangın kapıları kilitli olmayacak ve önlerinde malzeme olmamalı.
5. Birimlerde açık uçlu elektrik kablosu, yerinden çıkmış priz, kapağı olmayan buat olmayacak tamiratı ilgili birime yaptırılacak.
6. Banko altlarındaki kablolar düzenli ve toplu halde olmalı.
7. Pano odaları temizliklerinin yapılması, gereksiz malzemelerin pano odalarında bulundurulmamalı.
8. Birimlerde tadilat bakım onarım sonrası çıkacak her türlü malzeme atıkları Hastane Atık Toplama Merkezine atılması gerekmektedir.
9. Nemli ve ıslak ortamlarda kullanılan tüm armatürlerin etanj (kapaklı) olması gerekmektedir.
10. Lavabo ve tuvaletlerin bir plan dahilinde temizliklerinin yaptırılması
11. Lavabo, tuvalet ve koridor temizliği esnasında “ıslak zemin” uyarı levhasının bulundurulması gerekmektedir.
12. Çalışanlara ait yeterli soyunma dolabı bulundurulmalı.
13. Acil durumlarda çalışanların ve hastaların tahliyesi için acil çıkış kapısının olması ve sürekli açık tutulması ayrıca kapı dışa açılır olmalı, yeterli yönlendirme levhaları bulundurulmalıdır.
14. Kullanılan kimyasal kaplarının üzerinde isimleri, kullanım şekilleri ve gerekli önlemlerin yazdığı MSDS (malzeme güvenlik bilgi)formlarının bulundurulması gerekmektedir.
15. Dolapların sabitlenmiş olması gerekmektedir.
16. Çalışanların gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanması ve kullanım takipleri yapılmalıdır.
17. El hijyeni uyum kurallarına göre ellerin yıkanması ve gerektiğinde el antiseptikleri kullanılmalıdır.
18. Çalışma ortamında yeterli havalandırma sağlanmalı, doğal havalandırma imkanı olmayan yerlerde cebri havalandırma yapılmalı.
19. Kullanılan makinelerin kullanım talimatlarının çalışanlara tebliğ edilmesi ve makine üzerine yapıştırılmalı, birimlerdeki kalite dosyalarında tebliğ evrakları bulundurulmalıdır.
20. Kimyasallarla çalışma olan yerlerde gerekli önlemlerin alınması, KKD kullanılmalı ve göz duşu çalışıyor olmalıdır.
21. Çalışana zarar vermeyecek şekilde malzeme istiflemesi yapılması, dolap üstlerinde ve yerde malzeme bulundurulmamalı
22. Kullanılan basınçlı tüplerinin devrilmeye karşı sabitlenmesi veya kuşaktan zincirlenmesi gerekmektedir.
23. Oksijen tüplerine yağlı elle dokunma ikaz levhalarının asılı olması gerekmektedir.
24. Kullanılan seyyar merdivenlerin ayaklarında kaymayı engelleyen papuç ve merdiven arasında zincir olmalıdır.
25. Çalışanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunması için gerekli KKD’leri kullanması gerekmektedir.
26. Çalışanların eklem rahatsızlıklarını önlemek için uygun koltukta çalışması ve ayak altlarına ayaklık bulundurulması gerekmektedir.
27. Radyasyon bulunan bölgelerde gerekli ikaz levhaları asılı olmalıdır.
28. Çalışanlar radyasyonlu bölgeye girişlerinde gerekli KKD ve dozimetre kullanmalıdır. Dozimetre değerlerinin düzenli kontrolleri yapılması ve raporlanması gerekmektedir
29. Radyasyonlu bölgeler için gerekli tedbirlerin alınıp kullanımı konusunda Atom Enerjisi Kurumundan Lisans belgesinin olmalıdır.
30. Atıkların ayrı yerlerde ve isimlendirilmiş alanlara atılması gerekmektedir.
31. Çalışma ortamında bulunan parlayıcı ve patlayıcı maddelerin birbirinden uzak ayrı yerde depolanmalıdır.
32. Kullanılmayan cihaz ve ekipmanlar fişte takılı bırakılmamalıdır.
33. LPG tüpü kullanımı olan yerlerde lpg sızdırmazlık dedektörünün tüpe yakın yere konulmalı.
34. Doğalgaz kullanımı olan yerlerde doğalgaz kaçaklarına karşı gaz dedektörü bulundurulması gerekmektedir.
35. Çalışma ortamında yiyecek içecekler açıkta bulundurulmamalıdır.

Not: Birimlerde yapılacak olan denetim ve Risk Analizlerinde asgari yukarıdaki maddeler incelenecektir.

*İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi*